福州民天食品工业园有限公司诚招330ml易拉罐供应商的公告

福州民天食品工业园有限公司因项目的需要，需对该项目公开诚招供应商。欢迎合格的供应商前来报价。

1. 采购需求

1、共计6款产品，其中4款产品采购数量为各5万只，2款产品采购数量为各10万只；

2、罐体为330ml铝制易拉罐（标准款，两片罐），配套对应罐体封口盖，外层彩色印刷，罐身直径约为66.2mm，灌身高度约为115.2mm，罐体重量约为10g，封口盖重量约为2.5g。

3、灌装产品为含气酒产品，酒精度小于8度，充气为二氧化碳。

4、易拉罐需能耐高温，产品灌装后需经巴氏灭菌，温度80度左右。

二、供应商需提交的材料如下：

1、提供营业执照复印件；

2、报价单（格式详见附件，需加盖公章）。

如有意向，且符合以上要求的供应商，可在公告时间内至福州民天食品工业园有限公司提交材料，或邮寄至福州民天食品工业园有限公司（默认顺丰快递做好备注）。

公告时间：2025年7月22日—2025年7月25日

联系人：施经理

联系电话：0591-83599932/13959193450

联系地址：福建省福州市闽清县白中镇白金工业区二期福州民天食品工业园有限公司供应物流部。

福州民天食品工业园有限公司

2025年7月22日

**报 价 单**

致：福州民天食品工业园有限公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品名** | **规格及材质** | **数量 （只）** | **含税**  **单价 （元/只）** | **含税**  **金额**  **（元）** | **版费**  **（元/款）** |
| Y气泡风味酒易拉罐 | 1、罐体为330ml铝制易拉罐（标准款，两片罐），配套对应罐体封口盖，外层彩色印刷，罐身直径约为66.2mm，灌身高度约为115.2mm，罐体重量约为10g，封口盖重量约为2.5g。  2、灌装产品为含气酒产品，酒精度小于8度，充气为二氧化碳。  3、易拉罐需能耐高温，产品灌装后需经巴氏灭菌，温度80度左右。 | 50000 |  |  |  |
| F气泡风味酒易拉罐 | 50000 |  |  |  |
| W气泡风味酒易拉罐 | 50000 |  |  |  |
| W气泡酒易拉罐 | 50000 |  |  |  |
| Y气泡酒易拉罐 | 100000 |  |  |  |
| F气泡酒易拉罐 | 100000 |  |  |  |
| 供 货 期 | 天（自合同签订之日起算） | | | | |
| 开票类型 | %增值税 （专用/普通）发票 | | | | |
| 备注：单价含税、运费、装车费、印刷费等一切费用。 | | | | | |

报价单位全称（盖章）：

联系人：

电 话：

年 月 日